{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,12],[2,8,7,8],[2,9,7,9],[2,10,7,10],[2,11,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["甘煤一公司（矿建第二分公司红沙梁项目部）2025年12月下旬所需物资（四标段）明细表"]
["物资编号","物资名称","规格型号","单位","数量","税率","技术要求及执行标准","品牌/厂家","进货日期","标段划分","付款形式及周期","使用单位","备注"]
[113,"电缆座挂放线尼龙滑轮（双轮）","120*130","个",4,{"v":0.13,"d":"13%"},"/","/","中标后5日内送达","四标段","挂账后6个月内付清","甘肃煤炭第一工程有限责任公司矿建第二分公司红沙梁项目部","/"]
[114,"电缆座挂放线尼龙滑轮","120*130","个",6,{"v":0.13,"d":"13%"},"/","/",{"$nulls":4},"/"]
[115,"电缆输送机","200智能型","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},"电压等级：380V/220，牵引力：3T功率:3.6KW\n适用电缆直径：2-20CM\n牵引速度：5-36m/min\n","/",{"$nulls":4},"/"]
[116,"三轮定位滑轮（尼龙）",null,"个",2,{"v":0.13,"d":"13%"},"/","/",{"$nulls":4},"/"]
[117,"电缆网套牵引绳","185-2402.3米长","条",2,{"v":0.13,"d":"13%"},"/","/",{"$nulls":4},"/"]
[118,"矿用干式变压器","KKSG-5KVA","台",1,{"v":0.13,"d":"13%"},"1140V/660V变380V/220V","/",{"$nulls":4},"/"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}